“冰轮杯”全国首届数控机床装调维修工职业技能竞赛

操作技能考核故障诊断与排除试题要求及模板

1、故障诊断与排除模块试题，由每个参赛单位提供10道无关联且内容不重复的试题，按照硬件故障、软故障两种模式提供（硬件故障原则上不少于2道题目，同一个功能只能出1道题目，同一个故障中不能同时出现硬件故障与软故障）。

2、所提供的试题要求符合通用性原则，符合企业生产实际发生的故障；试题要考虑到故障设置的完整性，一个故障现象不关联后续故障；不需更换零部件（易损件除外）即可完成试题的设置和排故；试题中故障现象的描述详细清晰；操作试题不允许有对设备破坏的操作内容，确保人身安全。（故障现象尽量详细，明确报警号或有详细配图）

	序号
	检查事项
	故障现象
	故障设置方法

	1
	硬件故障：
关机情况下，按下系统启动按钮，系统可以正常启动。
	系统黑屏，不能正常启动。
	系统关闭按钮，常闭触点5号线用透明胶布包裹绝缘，不能导通。

	2
	
	
	

	3
	
	
	


附件二：

“冰轮杯”全国首届数控机床装调维修工职业技能竞赛

操作技能考核数控机床功能开发试题要求及模板
数控机床技术改造与功能开发模块试题，由每个参赛单位提供3道试题，提供的试题要详细描述每一个功能的结果现象，要符合企业生产实际，3道题功能不能重复。

	序号
	项目名称
	功能要求
	正确答案

	1
	润滑功能开发
	按一下操作面板F3键，润滑泵开始工作3S，停止工作5S，工作重复5次后，自动结束。
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


附件三：

	“冰轮杯”全国首届数控机床装调维修工职业技能竞赛

理论知识试题编制要求及格式
判断题：题干一般采用陈述句，判断题中不能有提示性文字，答案唯一，答案不能过于明显。
单选题：是由简明扼要的一个完全的陈述句（题干）和四个备选答案，其中只能有一个正确答案。
多选题：备选答案4个。正确的答案应为2个选项以上，且不能是同一概念的两种表述，要求错选、少选、多选均不得分。

三种题型命题应符合国标或行标，不能出个性化问题，另外试题题干、答案应为Excel能识别的文本，不得含有图片、复杂公式（如根号、积分符号等），请结合实际情况用添加量词等方法规避纯数字单元格（比如用“100个”替换“100”）。



	序号
	题干
	题型

（单选题、多选题、判断题）
	选项A
	选项B
	选项C
	选项D
	正确

答案
	类型

（基础知识、专业知识）
	难度等级

（高级工、技师、高级技师）

	例
	车轮前束是为了调整（    ）所带来的不良后果而设置的。
	单选题
	主销后倾角
	主销内倾角
	车轮外倾角
	车轮内倾角
	C
	专业知识
	高级工

	例
	氧气瓶、可燃性气瓶与明火距离应不小于15m。（     ）
	判断题
	
	
	
	
	错
	基础知识
	高级工

	例
	可用作参比电极的有（）。
	多选题
	标准氢电极
	甘汞电极
	银—氯化银电极
	玻璃电极
	A,B,C
	基础知识
	高级工

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：理论知识试题以Excel格式发送到指定邮箱。
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