附件一：
操作技能考核系统运行维护与故障处理模块
试题要求及模板

1、工业机器人系统运行维护与故障处理模块试题，由各参赛单位提供5道无关联且内容不重复的试题，按照硬件故障、软故障两种模式提供（硬件故障原则上不少于2道题目，同一个功能只能出1道题目，同一个故障中不能同时出现硬件故障与软故障，软故障可设置变量类故障）。

2、所提供的试题要求符合通用性原则，符合企业生产实际发生的故障原则；试题要考虑到故障设置的完整性、可操作性、易设置性，一个故障现象不关联后续故障；不需更换零部件（易损件除外）即可完成试题的设置和排故；试题中故障现象的描述详细清晰；操作试题不允许有对设备破坏的操作内容，确保人身安全（故障现象尽量详细，明确报警号或有详细配图）。
	序号
	检查事项
	故障现象
	故障设置方法

	例
	硬件故障：确认急停板上的保险丝 FUSE3 是否熔断。
	示教器接不通电源
	拔掉急停板上的保险丝

	例
	软故障:检查专用外部信号是否有输入
	SRVO － 037 IMSTP 输入 (Group:i)
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将专用外部信号设置为启用

	例
	硬件故障：检查安全回路
	机器人报急停
	设置安全回路断路。（TBOP13、 TBOP14触点短接片或端子）

	例
	硬件故障：检查输入电源、AC 输入保险

	控制柜无法上电
	拔掉F1 AC输入保险

	例
	软件故障：检查端口号与网线连接一致，检查IP地址设置是否正确，检查子网掩码是否正确
	机器人与外部设备TCP/IP无法通讯
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正确设置端口号、IP地址、子网掩码

	例
	软件故障：检查软件配置，检查SNPX_PARAM  NUM_MODBUS 是否为0
	硬件及OPC OPEN设置无问题，OPC OPEN无法连接机器人，OPC MOBUS可以通讯
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检查机器人NUM_MODBUS通讯设置，设置为0

	****
	
	
	


附件二：

	机械行业首届工业机器人系统运维员（智能制造）职业技能竞赛
理论知识试题编制要求及格式
判断题：题干一般采用陈述句，判断题中不能有提示性文字，答案唯一，答案不能过于明显。
单选题：是由简明扼要的一个完全的陈述句（题干）和四个备选答案，其中只能有一个正确答案。
多选题：备选答案4个。正确的答案应为2个选项以上，且不能是同一概念的两种表述，要求错选、少选、多选均不得分。

三种题型命题应符合国标或行标，不能出个性化问题，另外试题题干、答案应为Excel能识别的文本，不得含有图片、复杂公式（如根号、积分符号等），请结合实际情况用添加量词等方法规避纯数字单元格（比如用“100个”替换“100”）。

	序号
	题干
	题型

（单选题、多选题、判断题）
	选项A
	选项B
	选项C
	选项D
	正确

答案
	类型

（基础知识、专业知识）
	难度等级

（高级工、技师、高级技师）

	例
	职业道德通过（    ），起着增强企业凝聚力的作用。
	单选题
	协调员工之间的关系
	增加职工福利
	为员工创造发展空间
	调节企业与社会的关系
	C
	基础知识
	高级工

	例
	工业机器人的机械结构系统主要由末端执行器、手腕、手臂、腰部和基座组成。（    ）
	判断题
	
	
	
	
	对
	基础知识
	高级工

	例
	下列光电式传感器中属于无源光敏传感器的是（    ）。
	多选题
	光电效应传感器
	红外热释电探测器
	固体图像传感器
	光纤传感器
	A,B,C
	专业知识
	高级工

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.理论知识试题以Excel格式发送到指定邮箱。 
2.基础知识是从业人员应掌握的通用基本理论知识、安全知识、环境保护知识和有关法律法规知识等；专业知识是达到每项技能要求必备的知识，包括技术理论、技术要求、操作规程、安全规范等知识点。
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