
附件：
关于竞赛理论知识试题编制要求及格式

一、理论知识试题编制要求及格式
1、判断题：题干一般采用陈述句，判断题中不能有提示性文字，答案唯一，答案不能过于明显。标准答案用“正确”、“错误”表示，答案用中文括号“（   ）”括起。

实例：

（    ）1、在工具坐标系未定义时，系统自动采用默认的工具，这时，工具坐标系与手腕法兰盘处的手腕坐标系重合。（高级）（操作调整工）

答案：正确 
（    ）2、WAIT指令，若等待时间T=0（s），则WAIT指令执行时，不会等待输入信号反馈可直接执行下一行程序。（技师）（操作调整工）
答案：错误
2、单项选择题：是由简明扼要的一个完全的陈述句（题干）和四个备选答案采用“四选一”方式，给四个备选答案，其中只能有一个正确答案；备选答案代号采用英文大写A. B. C. D表示，答案在“（  ）”内填写字母。

实例：

工业机器人的“柔性”除体现在其控制装置可重复编程外，还与机器人（    ）的结构形式有很大关系。（技师）（操作调整工）
A．驱动装置     B．传动装置     C．机械主体     D．以上都正确
答案：C

3、多项选择题：备选答案4个。正确的答案应为2个选项以上，且不能是同一概念的两种表述，要求错选、少选、多选均不得分。

实例：

控制点不变动作是指只改工具姿态而不改变工具尖端点（控制点）位置的操作，下面（    ）可以实现控制点不变动作。（技师）（操作调整工）

A．关节坐标系      B．直角坐标系      C．工具坐标系       D．用户坐标系

    答案：BCD
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	题型
	一
	二
	三
	总分

	配分
	60
	60
	30
	五

	得分
	
	
	
	


   一、判断题：（1至60题，每题1分，共60分，请将判断结

         果填在题号前的括弧中，正确填“√”，错误填“×” ）

（    ）1、
（    ）2、

（    ）3、

……
（    ）59、

（    ）60、

               二、单项选择题：（61至120题，每题1分，共60分，

                        请将最恰当答案前的字母填入括弧中）

61、

62、

……
119、

120、
                三、多项选择题：（121至150题，每题1分，共30分，

                   请将最恰当答案前的字母填入括弧中。漏选、多选或错选均不得分）  

121、

122、

……
149、

150、
得分
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